

**Руководство пользователя**

**Видеодомофон Fineview** CDV-70MH




* Спасибо за выбор продукции COMMAX.
* Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство (особенно раздел, касающийся безопасного использования) перед использованием устройства и следуйте перечисленным инструкциям.
* Компания-производитель не несет ответственности за ущерб или повреждения, вызванные некорректным использованием или установкой устройства.

**Содержание**

* 1. Меры предосторожности. 2
  2. Названия частей и функций [3](#_TOC_250005)
  3. [Инструкции по подключению 4](#_TOC_250004)
  4. [Установка 4](#_TOC_250003)
  5. [Эксплуатация 5](#_TOC_250002)
  6. [Настройки 6](#_TOC_250001)
  7. [Спецификация 7](#_TOC_250000)
     1. **Меры предосторожности**

Пожалуйста, следуйте нижеприведенным рекомендациям во избежание повреждений устройства или получения травмы.





Пожалуйста, используйте только рекомендованные аккумуляторы для устройств с постоянным током.

Предупреждение

Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр, если требуется ремонт

Если слышен нехарактерный звук, чувствуется запах гари или идет дым от прибора, отключите его от сети питания и обратитесь в сервисный центр.

Пожалуйста, не вставляйте какие-либо металлические предметы или воспламеняющиеся материалы в отверстия для вентиляции. Это может привести к возгоранию.


2

**2**



**2. Название частей**

1. Комплектация



Трубка

Монитор

Индикатор состояния

Кнопка наблюдения

Кнопка меню

Отпирание двери

Интерфон

Питание



 

Настенный

кронштейн

Винт для крепления монитора

саморезы для крепления кронштейна



Разъемы

Руководство пользователя


3

1. Инструкции по подключению

▷ **Подключение камеры**

▷ **Подключение интерфона**

1. Красный: звук (аудио)
2. Синий: заземление
3. Желтый: питание (+12V)
4. Белый: видео




5. Установка

1. Красный: звук (аудио)
2. Синий:заземление
3. Желтый: питание (+14V)
4. Белый: сигнал вызова

Каждое устройство должно быть подключено отдельным кабелем. Если вы используете UTP кабель [CAT.5] для камеры 1 и камеры 2, требуется 2 линии UTP кабеля.

Если вы используете UTP кабель [CAT.5], используйте 4 линии для соединения монитора и интерфона. Оставшиеся 4 линии отправьте на заземление после подключения..

▷ **Установка монитора**




**Примечание**

* Избегайте установки устройства под прямыми солнечными лучами.
* Рекомендованная высота размещения – 1450-1500 мм.
* Избегайте установки рядом с источниками сильного магнитного излучения, с высокой влажностью и/или температурой и т.д


4

* 1. Эксплуатация


※Обратите внимание: не удерживайте трубку возле уха во время нажатия на рычаг для переключения вызова.



**В случае подключения двух камер**



Общение при помощи интеркома

****

Диалог между вызывной панелью и интеркомом возможен только при отображении посетителя на дисплее монитора.

5

**3.. Наблюдение: просмотр изображения от камеры вызывной панели**

Действия в режиме ожидания

Каждый раз, когда вы будете нажимать на кнопку наблюдения в режиме ожидания, на дисплее будет появляться изображение от камеры 1 – изображение от камеры 2 – отключение, изображение от камеры 1 и т.д. …

Действия в режиме общения

Каждый раз, когда вы будете нажимать на кнопку наблюдения во время разговора, на дисплее будет появляться изображение от камеры 1 – изображение от камеры 2 –изображение от камеры 1 и т.д. …

* 1. Настройки

При помощи перечисленных ниже 4 кнопок вы можете выполнить настройку параметров монитора в меню:

*вход / выход из Меню*: кнопка Меню;

*выбор:* кнопка интерфона;

*движение вверх / вправо*: кнопка отпирания замка;

*движение вниз / влево*: кнопка наблюдения.

Во время разговора или наблюдения нажмите кнопку «Меню», чтобы регулировать настройки:

раздел «DOOR VIDEO SET»: яркость / контрастность / цветность;

раздел «UTILITY»: дополнительные функции;

раздел «INFORMATION»: информация о продукте.

7.1. Настройки параметров изображения

Нажмите кнопку «Меню», перейдите к разделу «DOOR VIDEO SET» и нажмите кнопку выбора, чтобы войти в него.

1. Яркость (BRIGHTNESS): настройка яркости.
2. Контрастность (CONTRAST): настройка контрастности.
3. Цветность (COLOR): настройка контрастности.

Вы можете выбрать значение параметров от 0 до 20.

По умолчанию все параметры установлены на значение 10.

**\* Как установить**

Переместите курсор на параметр, значение которого нужно редактировать, и нажмите кнопку «Выбрать». Выберите подходящее для Вас значение и нажмите «Выбрать» для сохранения значения.

1. Перезагрузка (RESET): сброс установленных значений

**\* Как установить**

Для сброса всех значений, перейдите к разделу RESET (перезагрузка), нажмите кнопку SELECT (выбрать) для перезагрузки, выберите YES (да) при помощи кнопок навигации.

Завершите настройку нажав кнопку выбора (SELECT).

1. Выход (EXIT): возврат к предыдущему разделу меню.

7-2. Утилиты (UTILITY) (дополнительные функции)

Нажмите кнопку Меню, переместите курсор на раздел «UTILITY», нажмите кнопку выбора, чтобы войти в этот раздел.

1. Настройка громкости сигнала вызова

① Перейдите в раздел CHIME-BELL VOLUME при помощи кнопок △ /▽ в разделе меню UTILITY (Утилиты).

② Нажмите SELECT (Выбрать), чтобы войти в этот раздел.

③ Отрегулируйте уровень громкости: 0 (беззвучный) ~ 3 (максимально).

④ Для завершения настройки нажмите кнопку SELECT (Выбрать).

6

1. Формат экрана: соотношение сторон экрана

① Панорама (zoom): увеличенный размер изображений пропорционально соотношению сторон 4:3 на полный экран.

② 4:3: изображение с соотношением сторон 4:3 без увеличения (актуальное изображение от камеры).

③ Широкоформатный: увеличенное изображение по ширине экрана.

\* Как настроить

① Перейдите к разделу SCREEN MODE (формат экрана) при помощи кнопок △ /▽ в разделе UTILITY (Утилиты).

② Нажмите кнопку SELECT (Выбрать), чтобы войти в раздел.

③ Выберите желаемое значение при помощи кнопок навигации.

④ Для завершения настройки, нажмите SELECT (Выбрать).

1. Выход: возврат в меню настроек.

7-3. Информация: эта функция позволяет получить информацию о названии модели и версии уставленного ПО.

Чтобы получить информацию о названии модели и версии ПО зайдите в меню и перейдите к разделу INFORMATION (Информация) при помощи кнопок навигации.

1. MODEL (Модель): название модели монитора.
2. VERSION (Версия): версия ПО.
3. SYSTEM (Система): SINGLE (FINE VIEW VIDEOPHONE) – индивидуальный (серия FINE VIEW).
4. TOUCH (Тач-скрин): версия установленного тач-скрина.
5. VIDEO (Видео): указан формат видео - NTSC / PAL.
6. SOURCE (Источник): картинка от какой камеры транслируется на дисплей в настоящий момент.

7-4. Выход: возврат в меню настроек.

8. Спецификация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник питания | CDV-70MH: 100-240В~, 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | в режиме ожидания: 2.5 Вт, во время работы: 15 Вт | |
| Подключение | 4 провода к вызывной панели  4 провода к интерфону | |
| Дисплей | цветной 7 дюйма ЖК | |
| Коммуникация | одновременнная | |
| Сигнал вызова | от вызывной панели: электронная мелодия  от интерфона: зуммер | |
| Время работы экрана | 60 ± 10 секунд | |
| Расстояние от камеры | 28 м(Ф0.5) / 50 м(Ф0.65) / 70 м(Ф0.8) | |
| Рабочие температуры | 0 ~ +40℃ (32°F ~ 104°F) | |
| Гарантия | 1 год | |
| Условия хранения | температура | -40 °C to 50 °C |
| влажность | менее 90 % |
| Срок эксплуатации | 10 лет | |

7

**7**